**제품 사양서**

**MODEL : 2메가픽셀 22배 네트워크 레이저 PTZ 카메라 (IPC6242SL-X22)**

**1. 개 요**

IPC6242SL-X22는 2M Pixel의 Full-HD 해상도를 지원하는 실외형 적외선 장거리 PTZ 네트워크 카메라로, 주야간 상관없이 항시 구동이 가능한 전천후 카메라 입니다.

**2. 주요 기능 및 구성**

1. 22배 광학줌, 레이저 IR 500M
2. Full-HD 해상도 및 실시간 30 프레임 전송
3. 3D DNR, Corridor Mode, ONVIF
4. 적외선 동작센서, 모션감지 기능 지원
5. IP66 방진 방수

**3. 제 원**

1. 촬상소자 : 1/2.8”, 2.0 M Pixel, CMOS, 200만화소
2. 비디오압축방식 : H.264, MJPEG
3. 해상도 : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768

 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180

1. 프레임레이트 : H.264 최대 30fps(모든 해상도)

 MJPEG 최대 30fps

1. 최저조도 : Color 0.003Lux(F1.2, 30IRE), 0.00005Lux(2sec, 30IRE)

 B/W 0Lux(IR LED On)

1. Day & Night : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
2. 색수차저감 : Off / Low / Middle / High
3. 초점거리/화각 : 4.7 – 103mm (22배 광학줌)
4. 역광보정 : Off / BLC / WDR(120dB)
5. PTZ : 팬 360도 0.1°/s ~ 240°/s (프리셋 300°/s)
 틸트 -15도~90도 0.1°/s ~ 160°/s (프리셋 240°/s)
 프리셋 255
6. 알람 입/출력 : 2 In / 1 Out
7. 야간 적외선 500M감시 적용(레이저 IR)
8. 기타 : 마이크로 SD 64G, Simple Focus
9. 동작온습도 : -40℃ ~ 65℃ / 90%RH 이하
10. 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%
11. 크기 및 무게 : Ø227 x 359.4 mm, 5.28Kg