**제품 사양서**

**MODEL : 2메가픽셀 네트워크 IR 장거리 카메라(IPC252ERA-X22DUG)**

**1. 개 요**

IPC252ERA-X22DUG는 2M Pixel의 Full-HD 해상도를 지원하는 실외형 장거리 적외선 네트워크 카메라로, 주야간 상관없이 항시 구동이 가능한 전천후 카메라 입니다.

**2. 주요 기능 및 구성**

1. 200만화소, Full-HD 해상도 및 실시간 60 프레임 전송
2. 6.5~143mm 광학줌(22배), WDR(120dB), D&N(ICR)
3. 야간 적외선 120M감시 적용(스마트IR)
4. 마이크로 SD 128G, Simple Focus
5. IP67, 방진/방수 규격, IK10 충격 대응규격 획득

**3. 제 원**

1. 촬상소자 : 1/1.9”, 2.0 M Pixel, CMOS
2. 비디오압축방식 : H.264, MJPEG
3. 해상도 : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768

 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180

1. 프레임레이트 : H.264 최대 60fps(모든 해상도)
2. 최저조도 : Color 0.003Lux(F1.2), 0.00005Lux(2sec, 30IRE)

 B/W 0Lux(IR LED On)

1. Day & Night : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
2. 색수차저감 : Off / Low / Middle / High
3. 초점거리/화각 : 2) 6.5~143mm 광학줌(22배)
4. 역광보정 : Off / BLC / WDR(120dB)
5. 알람 입/출력 : 2 In / 1 Out
6. 야간 적외선 120M감시 적용(스마트IR)
7. 기타 : 마이크로 SD 128G, Simple Focus
8. 동작온습도 : -40℃ ~ 65℃ / 90%RH 이하
9. 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 13.5W
10. 크기 및 무게 : 396.5 x 137 x 112 mm, 3.7Kg