**제품 사양서**

**MODEL : 2메가픽셀 네트워크 IR 가변돔 카메라 (IPC3232ER3-DVZ28)**

**1. 개 요**

IPC3232ER3-DVZ28은 2M Pixel의 Full-HD 해상도를 지원하는 실내형

적외선 돔 네트워크 카메라로, 주야간 상관없이 항시 구동이 가능한 전천후

카메라 입니다.

**2. 주요 기능 및 구성**

1) WDR 120dB 지원

2) 2.8-12mm 전동줌

3) 트리플 스트리밍 전송지원

4) 3D DNR, Corridor Mode, ONVIF

5) 적외선 동작센서, 모션감지 기능 지원

6) 스마트 IR 기능으로 야간 가시거리 30M

7) ONVIF지원, PoE 지원

8) IP66 방진 방수

**3. 제 원**

1. 촬상소자 : 1/3”, 2.0 M Pixel, CMOS, 200만화소
2. 비디오압축방식 : H.264, MJPEG
3. 해상도 : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768   
    800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
4. 프레임레이트 : H.264 최대 30fps(모든 해상도)
5. MJPEG 최대 30fps
6. 최저조도 : Color 0.003Lux(F1.2, 30IRE), 0.00005Lux(2sec, 30IRE)
7. B/W 0Lux(IR LED On)
8. Day & Night : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
9. 색수차저감 : Off / Low / Middle / High
10. 초점거리/화각 : 2.8 – 12mm (전동줌)
11. 역광보정 : Off / BLC / WDR(120dB)
12. 알람 입/출력 : 1 In / 1 Out
13. 야간 적외선 30M감시 적용(스마트IR)
14. 동작온습도 : -35℃ ~ 65℃ / 90%RH 이하
15. 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE
16. 크기 및 무게 : Φ148 x 111.3 mm, 0.75Kg