**제품 사양서**

**MODEL : 16CH NETWORK VIDEO RECORDER (NVR304-16EP)**

**1. 개 요**

NVR304-16EP는 최대 16채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다.

녹화가 가능하며 4개의 HDD 슬롯에 저장공간 추가가 가능하다. PoE/PoE+ 포트 지원으로

전원 공급을 편하게 할 수 있으며 PnP모드로 편리한 설치 가능한 NVR이다.

**2. 주요 기능 및 구성**

1. CIF ~ 8M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원
2. 전체 카메라 PoE+ 지원
3. 16CH FullHD@480프레임 지원
4. HDD슬롯 4개 지원, 최대 24TB 까지 지원

**3. 제 원**

1. 입력채널 : 영상 최대 16채널
2. 비디오출력 : 1 VGA, 2 HDMI
3. 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG
4. 라이브 : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 순차화면

웹 분활화면 1/ 4/ 9/ 16/ 순차화면

1. 녹 화 : 16CH FullHD@480프레임 지원

일반, 스케쥴, 이벤트

1. 저장공간 : 슬롯 4개, 최대 24TB 지원(각 6TB)
2. 백 업 : JPG, AVI, 파일(BU, EXE) 백업
3. 오디오 : 지원
4. 알 람 : 16 입력 / 4 출력
5. 인터페이스 : 16 RJ-45(PoE/PoE+ 100Mbps), 2 RJ-45(Lan/Wan 1Gbps)
6. 네트워크 : 웹뷰어, CMS, 모니터링
7. 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
8. 사용전원 : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 6 ~ 3A
9. 크 기 : 442(W)Ⅹ86(H)Ⅹ425(D)mm, 2U
10. 무 게 : 5.24Kg(HDD 미포함)