**제품 사양서**

**MODEL : 16CH NETWORK VIDEO RECORDER (NVR202-16EP)**

**1. 개 요**

NVR202-16EP는 최신의 기술을 기반으로 만든 16CH NVR 입니다. FULLHD(1920X1080)의
화질의 영상을 각 30fps로 녹화 및 감시를 지원합니다. 별도의 네트워크 설정없이 카메라 연동
및 전원 공급하여 간편하게 녹화와 감시, 카메라 제어 및 설정을 할 수 있습니다.

**2. 주요 기능 및 구성**

1. CIF ~ 4M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원
2. 8CH 카메라 PoE+ 지원
3. 8CH FullHD@120프레임 지원
4. HDD슬롯 1개 지원, 최대 6TB 까지 지원

**3. 제 원**

1. 입력채널 : 영상 최대 4채널
2. 비디오출력 : 1 VGA, 1 HDMI
3. 압축방식 : H.264, MJPEG
4. 라이브 : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 순차화면

 웹 분활화면 1/ 4/ 9/ 16/ 순차화면

1. 녹 화 : 16CH FullHD@240프레임 지원

 일반, 스케쥴, 이벤트

1. 저장공간 : 슬롯 2개, 최대 12TB (각 6TB)
2. 백 업 : JPG, AVI, 파일(BU, EXE) 백업
3. 오디오 : 지원
4. 인터페이스 : 8 RJ-45(PoE/PoE+ 100Mbps), 1 RJ-45(Lan/Wan 1Gbps)
5. 네트워크 : 웹뷰어, CMS, 모니터링
6. 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
7. 사용전원 : DC 52V
8. 크 기 : 360 x 254 x 44mm
9. 무 게 : 1.42kg (HDD 제외)